BASIC

*Quelle est la différence entre Fast Ethernet 0/1 et 1/1 ? ?*

*La différence principale réside dans l’emplacement physique du port, Fast Ethernet 0/1 est généralement situé sur le premier emplacement tandis que Fast Ethernet 1/1 se trouve sur un emplacement différent. Cela permet aux administrateurs réseau de différencier et de gérer les ports en fonction de leur emplacement physique sur le périphérique réseau.*